|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**  Директор ГБОУ школа – интернат №6  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Путилова  ***приказ от*** |

**Правила пользования индукционной плитой**

Индукционная варочная панель (ИВП) нагревает металлическое дно посуды за счет электромагнитных колебаний, при этом сама плита не нагревается.

Посуда для ИВП должна обладать ферромагнитными свойствами (притягивать магнит):

* эмалированная посуда;
* чугунная;
* из нержавеющей стали.

Не пригодна для использования при работе с индукционной варочной панелью посуда: алюминиевая, медная, керамическая, из термостекла.


Дно посуды должно быть ровным, без глубоких выемок (в противном случае возникнет гул как от трансформатора) и соответствовать диаметру конфорки (или быть больше). ИВП и дно посуды должны быть сухими.

Если есть необходимость использования алюминиевой, медной, керамической или стеклянной посуды, то необходим адаптер – металлический круг по диаметру конфорки.



Посуда, пригодная для ИВП, может иметь одно из следующих обозначений:

Если никаких обозначений нет, то пригодность посуды легко проверить обычным магнитом.



Не стучать по ИВП и не передвигать посуду по поверхности индукционного стекла, не использовать панель как поверхность для хранения.

Не приближать к ИВП электронные приборы (телефоны, планшеты, плейеры и т. д.) и намагничиваемые предметы (флэш-карты, кредитные карты, электронные ключи и др.). Они могут пострадать от электромагнитного поля.

Не надевать металлические украшения и одежду с пряжками, булавками, металлическими пуговицами (украшения из серебра и золота не намагничиваются).

Протирать и чистить ИВП только мягкой тряпочкой. Не использовать жесткие губки и абразивные средства.

После приготовления пищи плита нагревается от соприкосновения с горячим дном посуды. Не прикасаться к ИВП до полного ее остывания.